**Ausschreibungstexte**

KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4055 ähnlich)   
Asphaltkappe aus Gusseisen EN-GJS 400 (Innengehäuse) und Glasfaser-Polyamid (Außengehäuße)  
Selbstnivellierende Straßenkappe mit breiterem Auflagerand

Deckel mit wasserdichter Gummidichtung  
Auszugslänge bis 150 mm  
Bolzen und Steg aus nichtrostendem Stahl  
Aufschrift „Hydrant“  
Liefern und nach Herstellerangabe einbauen  
Gewicht ca. 23,0 kg

Fabrikat: HECKL KOMPAKTUS DIN 4055 ähnlich

Hersteller: HECKL

Artikelnummer: ZB333000000

Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_  
EP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

GP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

HECKL Deutschland GmbH

Fax: 0971 – 726 247

KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4056 ähnlich)   
Asphaltkappe aus Gusseisen EN-GJS 400 (Innengehäuse) und Glasfaser-Polyamid (Außengehäuße)  
Selbstnivellierende Straßenkappe mit breiterem Auflagerand

Deckel mit wasserdichter Gummidichtung  
Auszugslänge bis 170 mm  
Bolzen und Steg aus nichtrostendem Stahl  
Aufschrift „W“  
Liefern und nach Herstellerangabe einbauen  
Gewicht ca. 9,5 kg

Fabrikat: HECKL KOMPAKTUS DIN 4056 ähnlich

Hersteller: HECKL

Artikelnummer: ZA347000000

Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_  
EP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

GP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

HECKL Deutschland GmbH

Fax: 0971 – 726 247

KOMPAKTUS® selbstnivellierende Straßenkappe (DIN 4057 ähnlich)

Asphaltkappe aus Gusseisen EN-GJS 400 (Innengehäuse) und Glasfaser-Polyamid (Außengehäuße)  
Fließende Strassenkappe mit breiterem Auflagerand

Deckel mit wasserdichter Gummidichtung  
Auszugslänge bis 160 mm  
Bolzen und Steg aus nichtrostendem Stahl  
Aufschrift „W“  
Liefern und nach Herstellerangabe einbauen  
Gewicht ca. 6,5 kg

Fabrikat: HECKL KOMPAKTUS DIN 4057 ähnlich

Hersteller: HECKL

Artikelnummer: ZC347000000

Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_  
EP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

GP \_\_\_\_\_\_\_\_ €

HECKL Deutschland GmbH

Fax: 0971 – 726 247